
关于新疆欣业恒达塑业有限公司塑料食品包装制品智能化生产车间建设项目环境影响
报告表的批复

新疆欣业恒达塑业有限公司：
你单位报送的由乌鲁木齐绿润科恒环保科技有限公司编制的《新疆欣业恒达塑业有限公司塑料食品包装制品智能化生产车间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：
一、本项目位于新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区米兰街1号新疆欣业恒达塑业有限公司院内。厂址中心地理坐标为东经87°22′2.382″，北纬43°43′3.417″。项目区东侧为新疆美顺达实验室设备有限公司，南侧为米兰街，西侧为八钢路，北侧为新疆会好益康医疗科技有限公司、乌鲁木齐市文达文具有限公司。
建设内容：本项目建设性质为扩建。项目在现有厂区内新建钢结构生产厂房1座、库房1座，不新增占地面积。本次扩建为年产塑料制品3000吨，项目建成后全厂年产塑料瓶坯、瓶盖、提手及相关塑料制品规模为6600吨。
本项目总投资3600万元（其中：环保投资102.50万元，占总投资2.85%）。
二、评价结论
在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：
（一）落实废气污染防治措施。本项目有机废气经“负压收集+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后，经1根15米高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃、乙醛排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2最高允许排放浓度。
本项目厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9中厂界监控点浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。
（二）落实废水污染防治措施。本项目运营期无生产废水；不新增劳动人员，不新增生活污水。生活污水排入园区下水管网后进入园区污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。
（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为注塑成型机、压塑机、破碎机等设备产生的机械噪声等。采取减震、隔声等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（四）落实固废污染防治措施。本项目营运期不合格品、废包装袋、除尘灰由企业集中收集至现有一般固废暂存区后外售处理；瓶盖及提手边角料破碎后回收利用；软水制备废反渗透膜由厂家更换回收。生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。
废润滑油、废润滑油桶，废催化剂、废活性炭分类收集，贮存于扩建危废贮存点内，并定期委托有资质的单位进行处置。危废贮存库要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。
（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。
本项目总量控制指标为VOCs：2.55吨/年。
四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。
五、十二师生态环境保护综合行政执法支队和项目所属辖区环境管理部门负责“三同时”监督检查和日常监管工作。你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复分送以上监督管理机构，并按规定接受监督检查。
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