
关于年产1亿条包装袋项目环境影响报告表
的批复

新疆三商包装科技有限公司：
你单位报送的由新疆中新荣耀环境工程有限公司编制的《年产1亿条包装袋项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：
一、本项目位于新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区三坪农场东坪大道康乐街179号中厨区1号001号，厂址中心地理坐标为东经87°22′23.501″，北纬43°54′53.862″。项目区东侧为新疆大航城产业园方舟机械，西侧为空地，北侧为乌鲁木齐市头屯河区东坪大道，南侧为东方百和蚁链物流科技产业园。
建设内容：本项目建设性质为新建。租用新疆一鸣包装有限公司的空置厂房。项目建成后年产1亿条包装袋。
本项目总投资3200万元（其中：环保投资45万元，占总投资1.4%）。
二、评价结论
在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：
（一）落实废气污染防治措施。本项目印刷工序产生废气经集气罩负压收集后引至一套“活性炭吸附+催化燃烧装置（CO）”处理，通过1根15米高的排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1大气污染物排放限值要求。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2恶臭污染物排放标准要求。
本项目厂界无组织排放非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。臭气无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准限值的要求。
（二）落实废水污染防治措施。本项目运营期生活污水排入园区污水管网，进入十二师三坪新区污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。
（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为印刷机、复合机、覆膜机等设备产生的机械噪声等。产噪设备均在厂房内布置，采取减振、隔声等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（四）落实固废污染防治措施。本项目运营期废包装材料、废边角料，集中收集至一般固废暂存间，出售物资回收公司。生活垃圾集中收集至垃圾箱，由当地环卫部门统一清运处理。
废活性炭、废油墨桶、废催化剂分区暂存于危废贮存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。
（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。
本项目总量控制指标为VOCs：0.0396吨/年。
四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。
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