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关于新疆普托循环科技有限公司高性能载具研发、高分子材料改性、生产、制造及运营
项目环境影响报告表的批复

新疆普托循环科技有限公司：
你单位报送的由新疆水之澈工程咨询服务有限公司编制的《新疆普托循环科技有限公司高性能载具研发、高分子材料改性、生产、制造及运营项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：
一、本项目位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区玉兰一街4号中国（新疆）自由贸易试验区蔷薇一街以南，梧桐路以东。厂址中心地理坐标为东经87°22′22.883″，北纬43°42′19.295″。项目区东侧为沙枣路；南侧为新疆丰瑞国际贸易有限公司、新疆丝路通达商贸有限公司；西侧为梧桐路，隔路为空地；北侧为蔷薇一街。
建设内容：本项目建设性质为新建。建设1条破碎清洗生产线、2条改性造粒生产线、5条注塑托盘生产线、2条吹塑托盘生产线、3条FFS重膜袋生产线，配套建设公用工程、环保设施、仓储库房及办公辅助用房。项目建成后，年清洗破碎废旧塑料5000吨，再生塑料颗粒5000吨，注塑托盘13000吨（100万片），吹塑托盘2200吨（20万片），FFS重膜袋5000吨。
本项目总投资6000万元（其中：环保投资245万元，占总投资4.08%）。
二、评价结论
在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：
[bookmark: OLE_LINK59]（一）落实废气污染防治措施。本项目破碎工序废气采用微负压收集后经布袋除尘器处理，经1根18米高排气筒（DA001）排放；挤出造粒工序、注塑挤出成型工序、吹塑挤出成型工序、FFS重膜袋挤出工序、FFS重膜袋印刷工序废气经集气罩收集后经干式过滤+活性炭吸附脱附+蓄热式催化燃烧处理，经1根18米高排气筒（DA002）排放；食堂产生的油烟经油烟净化器处理后引至房顶排放。颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5中特别排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，饮食业油烟排放浓度及处理效率满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中表2小型饮食业单位相关限值。
本项目厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界无组织排放臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。
（二）落实废水污染防治措施。本项目运营期造粒冷却水循环使用，少量浓水排入园区下水管网至污水处理厂处理；注塑托盘、吹塑托盘生产过程中的冷却水经冷却后直接回用，不外排；废旧塑料清洗废水经沉淀絮凝处理后全部循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入园区下水管网至污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。
（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为破碎机、切粒机等设备产生的机械噪声等。采取减震、隔声等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（四）落实固废污染防治措施。本项目清洗废渣及泥沙、布袋除尘器收集尘拉运至有资质的一般工业固体废物处置场填埋处置；次品及边角料回用至生产线；废滤网、废旧塑料杂质、废包装袋收集后外售综合利用；废布袋由厂家更换回收。生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。
废机油、废机油桶、废催化剂、废活性炭、废水性油墨桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。危废贮存库要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。
（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。
[bookmark: OLE_LINK74]本项目主要污染物排放总量指标为VOCs：7.5138吨/年。
四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。
五、十二师生态环境保护综合行政执法支队和项目所属辖区环境管理部门负责“三同时”监督检查和日常监管工作。你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复分送以上监督管理机构，并按规定接受监督检查。
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