
关于废旧资源综合利用建设项目环境影响
报告表的批复

新疆浩澜再生资源回收利用有限公司：
你单位报送的由乌鲁木齐市蓝白丽景环评咨询服务有限公司编制的《废旧资源综合利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：
一、本项目位于新疆昌吉州（第十二师）阜康市222团北亭镇准东工业园区光达路113号，厂区中心地理坐标东经87°50′33.198″，北纬44°17′29.604″。项目区北侧为新疆鑫大盛元金属制造有限公司，东侧、南侧、西侧均为空地。
建设内容：本项目建设性质为新建，年拆解汽车20000辆，年拆解废旧家电60万台，年贮存废铅酸蓄电池30吨。本项目采用电采暖。
本项目总投资10000万元（其中：环保投资1022万元，占总投资10.22%）。
2、 评价结论
在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
3、 在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：
（一）落实废气污染防治措施。汽车拆解预处理废气通过集气罩收集后经管道汇入1套“活性炭吸附-脱附-催化燃烧”处理设施处理，通过15米高排气筒（DA001）排放。汽车拆解工序产生的废气经各工序上方集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA002）排放。电视、电脑拆解工序和CRT切割工序废气经各工序上方集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，经15米高排气筒（DA003）排放。废液晶显示器拆解工序和废洗衣机拆解工序废气经各工序上方集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，经15米高排气筒（DA004）排放。冰箱拆解工序与空调拆解工序废气经各工序上方集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，经15米高排气筒（DA005）排放。家电破碎工序废气经各工序上方集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，经15米高排气筒（DA006）排放。冰箱空调制冷剂、压缩机油回收废气经集气罩收集后，由活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理后通过15米高的排气筒（DA007）排放。废油暂存过程中产生的贮存废气，在2号危险废物贮存库废油专用储罐贮存间安装防爆排风扇，废气经吸风口收集送至二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒（DA008）排放。非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准限值要求。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。食堂油烟经高效油烟净化器处理后，通过专用烟道排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放浓度限值要求。
厂界颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点。氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。
（二）落实废水污染防治措施。本项目车间地面清洗用水与生活污水经污水处理站处理后，进入兵团准东产业园区污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。
（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为车间的废油抽排机、制冷剂回收机、安全气囊引爆装置、剪切机等。采取低噪声设备，基础减振、隔音，安全气囊引爆装置设置在密闭独立空间内，加强厂区绿化等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（四）落实固废污染防治措施。本项目运营期一般工业固体废物废安全气囊、废钢铁、废有色金属、废玻璃、废橡胶、废塑料、废弃可用零部件、其他材料、废电缆、完整显示组件、废液化气罐、动力蓄电池、除尘灰、废布袋、保温材料、制冷剂、平衡盐水、废弃车用电子零部件、内饰材料、轻质材料等暂存于一般工业固体废物贮存间，交由有处理能力的单位回收利用。生活垃圾采用垃圾箱收集，由园区环卫部门统一清运处置。
废铅酸蓄电池暂存于专用危险废物贮存库。废矿物油、废有机溶剂、废制冷剂、废电路板、废电容器、废尾气净化催化剂、废机油滤清器、废活性炭、废催化剂、隔油池废油泥、含汞部件、石棉废物及废抹布、劳保用品等分区暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位处理。危险废物贮存间建设要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。
（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。
[bookmark: OLE_LINK74]本项目主要污染物排放总量指标为VOCs：0.283吨/年；颗粒物：0.801吨/年。
四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。
五、十二师生态环境保护综合行政执法支队和项目所属辖区环境管理部门负责“三同时”监督检查和日常监管工作。你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复分送以上监督管理机构，并按规定接受监督检查。
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