
关于新疆硕果建材有限公司农用水溶滴灌复合肥和液体肥生产项目环境影响报告表的批复

新疆硕果建材有限公司：
你单位报送的由新疆中新荣耀环境工程有限公司编制的《新疆硕果建材有限公司农用水溶滴灌复合肥和液体肥生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：
一、本项目位于第十二师经济技术开发区兵团工业园区玫瑰街15号，中心地理坐标：东经87°21'53.052"、北纬43°45'54.211"。项目区东侧为新疆广聚建材有限公司，南侧为茉莉一街，西侧隔路为新疆荣坤建材有限公司，北侧为空地。
建设内容：本项目建设性质为新建。建成后年产农用水溶肥1万吨，年产液体肥1万吨。
本项目总投资12000万元（其中：环保投资81万元，占总投资0.68%）。
二、评价结论
在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：
（一）落实废气污染防治措施。本项目在上料、包装产尘点设置集气罩，搅拌器设全封闭设备，收集的废气经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA001）排放。颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放浓度限值要求。
厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点。污水处理设施氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。
（二）落实废水污染防治措施。本项目运营期无生产废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并排入化粪池，最终进入兵团乌鲁木齐工业园污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。
（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为无尘投料站、皮带输送机等设备产生的机械噪声等。采取减振、隔声，加强厂区绿化等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（四）落实固废污染防治措施。本项目废弃包装袋收集后外售废品回收企业。化粪池污泥抽运至兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂处理。布袋除尘器粉尘回用于液体肥生产线。生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运处理。
废机油、废油桶、含油抹布分类收集后分区暂存于危险废物贮存间，定期委托有危废处置资质的单位处置。危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。
（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。
四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。
五、十二师生态环境保护综合行政执法支队和项目所属辖区环境管理部门负责“三同时”监督检查和日常监管工作。你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复分送以上监督管理机构，并按规定接受监督检查。
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