
关于锟泰钢管（新疆）有限公司新建螺旋焊管加工生产线项目环境影响报告表的批复

锟泰钢管（新疆）有限公司：
你单位报送的由乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司编制的《锟泰钢管（新疆）有限公司新建螺旋焊管加工生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：
一、本项目位于位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经开区（头屯河区）工业园区金环路369号，厂址中心地理坐标为东经87°22′54.723″，北纬43°54′50.885″。项目区东侧为年产50万吨直缝管、箱型梁、柱项目4#库房，南侧为新疆瑞阳新能源光伏产业园园区，西侧为规划五路，北侧为空置厂房。
建设内容：本项目建设性质为新建，项目租赁新疆锋圣金属制品有限公司厂房，项目建成后年产10万吨螺旋钢管。
本项目总投资2000万元（其中：环保投资99万元，占总投资4.95%）。
二、评价结论
在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：
（一）落实废气污染防治措施。本项目在焊机上方设置固定式集气罩，将焊接废气负压收集后，经布袋除尘器处理，通过1根15米高排气筒（DA001）排放。抛丸机为全密闭设备，运行时内部保持微负压，自带脉冲布袋除尘器处理，通过1根15米高排气筒（DA002）排放。外壁、内壁3PE防腐、胶粘剂包覆及PE挤出涂覆均在同一个全密闭伸缩式喷粉/涂覆房内连续进行，产生的废气经“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧（CO）”装置处理后通过1根15米高排气筒（DA003）排放。颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求。
本项目无组织排放颗粒物和非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值。
（二）落实废水污染防治措施。本项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托新疆瑞阳新能源光伏产业园园区综合楼现有化粪池收集后排入园区污水管网，最终进入乌鲁木齐市头屯河污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。
（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为螺旋钢管机、抛丸机等设备产生的机械噪声等。采取基础减振、建筑隔声、加装隔声罩等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（四）落实固废污染防治措施。本项目3PE防腐工序布袋除尘器收集的粉末回用于生产，焊渣、金属边角料、其他工序布袋除尘器收集的粉尘、废钢丸、废弃除尘布袋集中收集至一般固废暂存间，定期外售综合利用，污泥定期委托具有处置资质的单位进行清运处置。
废机油、废乳化液、废过滤棉、废活性炭、废包装桶/袋分类采用密闭容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。催化燃烧装置更换的废催化剂由厂家直接回收，不在厂内暂存。危废暂存间要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。
（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案；定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。
本项目主要污染物总量控制指标：VOCs 0.463吨/年。
四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。
五、十二师生态环境保护综合行政执法支队和项目所属辖区环境管理部门负责“三同时”监督检查和日常监管工作。你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复分送以上监督管理机构，并按规定接受监督检查。
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