
关于新疆希望爱登堡电梯有限公司2吨/时燃气锅炉建设项目环境影响报告表的批复

新疆希望爱登堡电梯有限公司：
你单位报送的由新疆天地源环保科技发展股份有限公司编制的《新疆希望爱登堡电梯有限公司2吨/时燃气锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经审查，现批复如下：
一、本项目位于新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区紫藤街1号新疆希望爱登堡电梯有限公司现厂区内。项目中心地理坐标为东经87°22'04.135"，北纬43°42'09.914"。项目北侧为空地，东侧为企业联合车间，西侧为八钢公路，南侧为企业原料加工车间。
建设内容：本项目建设性质为改扩建。本次建设内容为拆除原有一台0.7兆瓦燃气锅炉，改扩建一台1.4兆瓦燃气热水锅炉，利用原有软水制备系统、热水循环系统、8米高排气筒及其他供气、供水等公用工程。
本项目总投资15万元（其中：环保投资5万元，占总投资33.3%）。
二、评价结论
在全面落实《报告表》中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：
（一）落实废气污染防治措施。本项目锅炉采用超低氮燃烧器，燃烧后废气经现有1根8米高排气筒（DA001）排放。SO2、NOx、一氧化碳和烟气黑度排放浓度满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T 001-2018）表1中新建锅炉排放标准限值，颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求。
（二）落实废水污染防治措施。本项目运营期生产废水排入园区下水管网，进入兵团乌鲁木齐工业园区污水处理厂处理。满足《污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。
（三）落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声源主要为燃烧器、补水泵、循环水泵等设备产生的机械噪声等。采取加强维修养护、减振、隔声等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（四）落实固废污染防治措施。本项目软化水处理设备中使用失效后的离子交换树脂，由厂家定期更换。
（五）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案；定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。
本项目主要污染物总量控制指标：氮氧化物：0.218吨/年。
四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目竣工后正式运营前，根据《排污许可管理条例》依法办理排污许可手续，并对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入运行。
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